**Ablak beszerelő készlet FE 100 SG**

Jellemzők

FE 100 SG, tartalma SG külső rács, adapter, menetes csőcsatlakozás, 2 tömítőgyűrű, 4 távtartó keret.

Ablakokba vagy vékony falakba történő beszereléshez.

Ütésálló műanyagból.

MAICO DN 100 kishelyiség ventilátorokkal szükséges kombinálni (a szállítási csomagnak nem része), az ECA 100 F kivételével.

Az ECA 100 ... kishelyiség ventilátorral való kombinációnál

Motorok

Sorozat túlmelegedés elleni védelemre. Túlmelegedés esetén lekapcsolja a motort, majd a lehűlést követően automatikusan ismét bekapcsolja.

Robusztus motor golyóscsapággyal, karbantartást nem igényel.

Folyamatos működésre alkalmas.

Szerelési utasítás

Az egymásba csavarozható menetes csőcsatlakozás és adapter lehetővé teszi az ablakkivágásba történő egyszerű beszerelést.

Üvegvastagság 3 mm, üvegtávolság legfeljebb 50 mm.

Ablakkivágás 115 - 120 mm.

Felhajtható dupla ablakba történő beszerelésre nem alkalmas.

Elektromos csatlakozás

Kapocsléc a házban.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FE 100 SG |
| Beszerelési hely: | Ablak / Fal |
| Beszerelési helyzet: | vízszintes |
| Anyag: | műanyag, ütésálló |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,4 kg |
| Súly csomagolással: | 0,47 kg |
| Szélesség: | 150 mm |
| Magasság: | 150 mm |
| Mélység: | 84 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 155 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 155 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 125 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799990291 |
| Termékszám: | 0093.1023 |

Gyártó: MAICO

FE 100 SG Ablak beszerelő készlet