**Záró zsalu, szervomotorral VE 35**

Automatikus működésű zárózsaluk.

Egy kiegészítő MS 8 vagy MS 8 P szervomotorral szükséges kombinálni (a szervomotor nem része a szállítási csomagnak).

Robbanásveszélyes terekben nem szabad alkalmazni.

Beszerelési utasítások

Biztosítsuk a szervomotor hozzáférhetőségét.

Szükség esetén használjunk toldódarabot.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | VE 35 |
| Anyag: | acéllemez |
| Súly: | 5,295 kg |
| Súly csomagolással: | 5,3 kg |
| Zsalutípus: | elektromos |
| Névleges méretnek megfelelő: | 350 mm |
| Szélesség: | 420 mm |
| Magasság: | 420 mm |
| Mélység: | 370 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 420 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 420 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 370 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932871 |
| Termékszám: | 0093.0287 |

Gyártó: MAICO

VE 35 Záró zsalu, szervomotorral