**Ventilátorbetét burkolattal VEA ER 17/60-2 VZ**

Ventilátorbetét burkolattal és szűrővel: pótalkatrész az ER 17/60-2 VZ ventilátorbetéthez.

Késleltető kapcsolóval felszerelt kivitel.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | VEA ER 17/60-2 VZ |
| Modell: | Késleltető kapcsoló |
| Légmennyiség: | 61 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.500 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 46 W |
| Imax: | 0,3 A |
| Szín: | fehér |
| Súly: | 2 kg |
| Súly csomagolással: | 2,23 kg |
| Szélesség: | 250 mm |
| Magasság: | 175 mm |
| Mélység: | 250 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 260 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 180 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 260 mm |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799991120 |
| Termékszám: | E080.0783.0000 |

Gyártó:
MAICO

VEA ER 17/60-2 VZ Ventilátorbetét burkolattal