**Záró zsalu AS 45 Ex**

Az 1. zónához és a 2. zónához tartozó gáz és levegő elegyekhez.

A 21. és 22. zónához tartozó por és levegő elegyekhez.

-30 °C és + +60 °C közötti hőmérséklet-tartomány.

Maximális áramlási sebesség 10 m/s.

Nyílásszög 85°.

A zárózsalut szakszerűen kell felszerelni, és a VDE irányelveknek megfelelően földelni kell.

Az AS 65 Ex, AS 71 Ex robbanásvédett zsaluk egy középbordával rendelkeznek.

Robbanásvédett zsalu mellékelt huzalráccsal.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | AS 45 Ex |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Beszerelési hely: | Távozó levegő nyílása a külső falon |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | fekete |
| Súly: | 1,28 kg |
| Súly csomagolással: | 1,69 kg |
| Zsalutípus: | légáram által működtetett nyitás / zárás |
| Csatlakozási átmérő: | 462 mm |
| Névleges méret: | 450 mm |
| Névleges méretnek megfelelő: | 450 mm |
| Szélesség: | 501 mm |
| Magasság: | 501 mm |
| Mélység: | 30 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 555 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 555 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 40 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799514077 |
| Termékszám: | 0151.0407 |

Gyártó: MAICO

AS 45 Ex Záró zsalu