**Biztonsági transzformátor TRE 50**

Biztonsági transzformátor

egy ECA 120, 24 V csatlakoztatásához

vagy a CO2-érzékelővel SKD együtt

vagy az FFT 30 K nedvesség- és hőmérsékletérzékelővel együtt.

Szigetelési osztály T 40 E.

Kivitelezés a VDE 0551 szerint.

Cserélhető üvegcsöves biztosítékkal a feltételes rövidzárlati szilárdsághoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TRE 50 |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Teljesítménye (fordulatszám szabályozás nélkül): | 50 W |
| Imax: | 1 A |
| Maximális terhelés (ohmos terhelés): | 2,1 A |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Szekunder feszültség: | 24 V |
| Beszerelés típusa: | Kapcsolószekrény |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Súly: | 1 kg |
| Súly csomagolással: | 1,1 kg |
| Szélesség csomagolással együtt: | 125 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 85 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 80 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799573852 |
| Termékszám: | 0157.0385 |

Gyártó: MAICO

TRE 50 Biztonsági transzformátor