**Süllyesztett beszerelésű ház ER-UP/GH**

Egyhelyiség szellőztetés

Beszerelése fürdőszobákba, WC-be és lakókonyhákba egyaránt lehetséges.

Műanyag kifúvó csonk hátrafelé önjáró műanyag visszacsapó szeleppel.

A műanyag visszacsapó szelep hidegfüst zsaluként is szolgál.

Az aknán belül és kívül egyaránt beszerelhető a falba vagy a mennyezetbe.

Csekély beszerelési mélységű süllyesztett beszerelésű ház és fedél.

Kifúvási irány hátrafelé fent, hátrafelé jobbra vagy hátrafelé balra.

DN 75/80 csatlakozási átmérő.

A műanyag alkatrészek normál gyúlékonyságúak a B 2 osztály szerint.

Vakolatvédő burkolattal.

Második helyiség elszívás

ER-ZR második helyiség csatlakozókészlet a második helyiség elszívásához.

Az ER-UP/GH házban a további csőcsatlakozásokhoz jobb- és baloldalt, valamint alul előre meghatározott töréspontok vannak bedolgozva.

Második helyiség elszíváshoz alkalmazható ventilátor típusok a DIN 18017-3 szerint: ER 100 E, ER 100 EVZ, ER 100 EG.

Fő helyiség: 60 m³/h

Második helyiség: 40 m³/h

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ER-UP/GH |
| Modell: | Műanyag kifúvó csonk hátul, önműködő műanyag visszacsapó szeleppel, tűzvédelmi burkolat nélkül, második helyiség csatlakozás jobb-/baloldalt/alul lehetséges |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Hálózati kábel: | 3 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kék |
| Tűzvédelem: | nem |
| Kifúvási irány: | hátul |
| Csatlakozási átmérő: | 75 mm / 80 mm |
| Szélesség: | 230 mm |
| Magasság: | 230 mm |
| Mélység: | 112 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0084.0370 |

Gyártó: MAICO

ER-UP/GH Süllyesztett beszerelésű ház