**Bekötő csőcsatlakozás SZ 50**

Bekötő csőcsatlakozás tetőventilátorokhoz.

Az SD hangcsillapító lábazat és a légcsatorna hálózat áramlástechnikailag kedvező és könnyen szerelhető összekötésére.

Lapostetős beszerelésre.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SZ 50 |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly csomagolással: | 12,5 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 500 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 1.140 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 200 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 1.140 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 100 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922933 |
| Termékszám: | 0092.0293 |

Gyártó: MAICO

SZ 50 Bekötő csőcsatlakozás