**Tetőfedő keret PP 45 DER 36-55**

Tetőfedő keret a PP 45 tetőkivezetéshez tetőlejtésbe való beszereléshez.

Szállítási terjedelem: tetőfedő keret bitumenes szigetelőszalaggal, toroktömítő csík, rögzítőanyag lemezrögzítővel és csapszegekkel.

Egy tetőkivezető készlet 1-2 tetőkivezető csatornából, 1 rövid vagy hosszú tetőkivezető hüvelyből, 1 tetőfedő keretből, és 1 tetőkifúvóból áll. A tetőkivezető csatorna és a tetőkivezető hüvely hosszát lásd a beszerelési útmutatóban.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PP 45 DER 36-55 |
| Anyag: | Titáncink |
| Szín: | Titáncink |
| Súly: | 5,87 kg |
| Súly csomagolással: | 16,87 kg |
| Tető dőlésszöge: | 36 ° - 55 ° |
| Szélesség: | 900 mm |
| Magasság: | 151 mm |
| Mélység: | 1.300 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 901 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 295 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 1.301 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991823 |
| Termékszám: | 0093.1317 |

Gyártó: MAICO

PP 45 DER 36-55 Tetőfedő keret