**Ötfokozatú trafó TRV 1,0-1**

Ötfokozatú trafó a fordulatszám beállításához.

Háromfázisú váltóáramú ventilátorok vezérléséhez.

Teljes motorvédő kapcsolóval.

Fő védőkapcsolóval és vezérlési biztosítóval.

Működésjelző lámpával.

Egy zsalu az L2-n keresztül vezérelhető.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TRV 1,0-1 |
| Feszültségfajta: | Háromfázisú váltóáram |
| Feszültségosztály: | 400 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximális terhelés: | 1 A |
| Védelmi fokozat: | IP 54 |
| Szekunder feszültség: | 105 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Szín: | világosszürke |
| Súly: | 5,7 kg |
| Súly csomagolással: | 6 kg |
| Szélesség: | 194 mm |
| Magasság: | 241 mm |
| Mélység: | 144 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 285 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 190 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 240 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 0 °C -ig 40 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799575320 |
| Termékszám: | 0157.0532 |

Gyártó:

 MAICO

TRV 1,0-1 Ötfokozatú trafó