**Hangszigetelt szellőző doboz ESR 20 S**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ESR 20 S |
| Légmennyiség: | 890 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.490 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Névleges teljesítmény: | 190 W |
| Inévl: | 0,84 A |
| Imax: | 0,9 A |
| Súly: | 20 |
| Kifordítható ventilátor: | - |
| Névleges méret: | 200 mm |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél: | 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet: | 55 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802297 |
| Termékszám: | 0080.0229 |

Gyártó: MAICO

ESR 20 S Hangszigetelt szellőző doboz