**EnOcean Actor PP 45 ACT**

Az EnOcean Actor készülékkel a PushPull rádióvevők PP 45 RC kábelcsatlakozású elszívó készülékekkel (ECA, ER) kombinálhatók szellőztető rendszerként.

Az Actor normális villanykapcsolóként is üzemeltethető. Mindössze egy gombnyomással a kábelcsatlakozású elszívó készülékek (ECA, ER) bekapcsolhatók és ezzel egyidőben rádiótáviratot küldenek a PP 45 RC (Master) végszerelő készlethez. A PP 45 RC készülékek (Master + Slave) szívják be elszívó készülékhez szükséges beáramló levegőt.

Az Actor minden szabványos kapcsolórendszerbe beépíthető, és két soros hintán vagy egy lapos hintán keresztül helyben kezelhető. A keret és a hinta (az EnOCean rádiókapcsolóhoz) nem tartozik a szállítási csomaghoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PP 45 ACT |
| Hálózati kábel: | 5 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | műanyag |
| Súly: | 0,07 kg |
| Súly csomagolással: | 0,1 kg |
| Szélesség: | 70 mm |
| Magasság: | 70 mm |
| Mélység: | 40 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 85 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 85 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 50 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990673 |
| Termékszám: | 0157.1445 |

Gyártó: MAICO

PP 45 ACT EnOcean Actor