**Záró zsalu, huzatszerkezettel VD 25**

Légáram által működtetett zárózsaluk, húzóberendezéssel a kézi működtetéshez.

A termikus felhajtóerő miatt legfeljebb 5 m magas helyiségekben használható.

Kizárólag függőleges légáramlási irányhoz és elszíváshoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | VD 25 |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Anyag: | acéllemez |
| Súly: | 2,3 kg |
| Súly csomagolással: | 2,3 kg |
| Zsalutípus: | légáram által működtetett nyitás / zárás |
| Névleges méretnek megfelelő: | 250 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 305 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 270 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 305 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931010 |
| Termékszám: | 0093.0101 |

Gyártó: MAICO

VD 25 Záró zsalu, huzatszerkezettel