**Hangtompító lábazat SD 63**

Hangcsillapító tetőventilátorok szívó oldali zajcsökkentésére.

Hangcsillapító elemmel kopásálló és nem éghető anyagból.

Javasolt tartozékok: Köztes csonk SZ csővezetékek csatlakoztatásához.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SD 63 |
| max. áramlási sebesség: | 20 m/s |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 96 |
| Névleges méretnek megfelelő: | 630 mm |
| Illesztési veszteség 125 Hz-nél: | 2 dB |
| Illesztési veszteség 250 Hz-nél: | 6 dB |
| Illesztési veszteség 500 Hz-nél: | 9 dB |
| Illesztési veszteség 1 kHz-nél: | 17 dB |
| Illesztési veszteség 2 kHz-nél: | 17 dB |
| Illesztési veszteség 4 kHz-nél: | 13 dB |
| Illesztési veszteség 8 kHz-nél: | 8 dB |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| GTIN (EAN): | 4012799923466 |
| Termékszám: | 0092.0346ALT |

Gyártó: MAICO

SD 63 Hangtompító lábazat