**Helyiség légállapot szabályozó RLS 5 UP**

Helyiség légállapot szabályozás egyhelyiség szellőztető készülékhez WRG 35

A vezérlés tartozékként szükséges a WRG 35-1-SE vagy a WRG 35H-SE végszerelő készlet szetthez.

Szállított tartozékok: Bekötő vezeték 5 m.

Egy RLS 5 helyiség légállapot szabályozással egyidőben több készülék is (max. 9) vezérelhető.

Automata üzemmód individuálisan programozható heti programmal.

Timer funkció party- vagy pihenő üzemmódhoz.

Üdülési üzemmód programozható.

A szűrőcsere szükségességének kijelzése 2 és 9 hónap között állítható.

Üzemidő kijelzés.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RLS 5 UP |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Védelmi fokozat: | IP 00 |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Beszerelési helyzet: | tetszőleges |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | fehér |
| Súly: | 0,1 kg |
| Súly csomagolással: | 0,215 kg |
| Szélesség: | 80 mm |
| Magasság: | 80 mm |
| Mélység: | 20 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 225 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 115 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 95 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578468 |
| Termékszám: | 0157.0846 |

Gyártó: MAICO

RLS 5 UP Helyiség légállapot szabályozó