**Csőventilátor ECA 15/2 E 24 V**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ECA 15/2 E 24 V |
| Modell: | Biztonságos kisfeszültség |
| Légmennyiség: | 320 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.600 1/min |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 24 V |
| Teljesítménye: | 40 W |
| Imax: | 2,2 A |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 1,135 |
| Hangnyomásszint: | 53 dB(A) |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799809920 |
| Termékszám: | 0080.0992 |

Gyártó: MAICO

ECA 15/2 E 24 V Csőventilátor