**Axiális fali ventilátor ENR 25**

Jellemzők

Tisztításhoz a ház szerszám nélkül egyszerűen levehető.

Kellemesen csendes.

A meglévő EN készülékek szennyeződésmentes és gyors cseréje, mivel 100%-ban kompatibilisek a korábbi EN és ET készülékekkel.

Ha vannak elektromos zsaluk dugaszolható csatlakozással: Húzza ki a dugót, és csatlakoztassa újra az egyes vezetékeket az interneten található EN/ENR kapcsolási rajzok szerint.

A ventilátor karbantartást nem igényel.

Motor

Túlmelegedés elleni védelem mint alapjellemző.

Robusztus motor.

Folyamatos működésre alkalmas.

Szabályozható fordulatszám.

Irányváltási lehetőséggel, az EN 20, EN 25, EN 31 kivételével.

Elektromos csatlakozás

Választani lehet a falon kívüli vagy a süllyesztett elektromos csatlakozás között.

Biztonsági utasítások

A ventilátort csak akkor szabad üzembe helyezni, ha biztosítva van a járókerék érintésvédelme a DIN EN ISO 13857 szerint.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ENR 25 |
| Légmennyiség: | 840 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.240 1/min |
| Járókerék típus: | axiális |
| Légáramlás iránya: | Szellőztetés vagy elszívás |
| Szabályozható fordulatszám: |  ✔  |
| Irányváltási lehetőség: |  ✔  |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 48 W |
| Inévl: | 0,16 A |
| Imax: | 0,22 A |
| Védelmi fokozat: | IP 44 |
| Hálózati kábel: | 5 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Beszerelési helyzet: | tetszőleges |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 3,06 kg |
| Súly csomagolással: | 3,87 kg |
| Névleges méret: | 250 mm |
| Szélesség: | 370 mm |
| Magasság: | 370 mm |
| Mélység: | 158 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 430 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 430 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 185 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 40 °C |
| Hangnyomásszint: | 50 dB(A) |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799813170 |
| Termékszám: | 0081.0317 |

Gyártó: MAICO

ENR 25 Axiális fali ventilátor