**Védőrács SGM 18**

Ventilátor védőrács DIN EN ISO 13857 szerint.

Mind a szívó, mind a nyomó oldalon felszerelhető.

SGM: Ütésbiztos műanyagból, gyöngyfehér, hasonló a RAL 1013 színhez, csőventilátorokhoz ERM.

SGM ... Ex: Fémből készült, az ERM-Ex ventilátorokhoz robbanásveszélyes terekben történő alkalmazásra.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SGM 18 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | gyöngyfehér, a RAL 1013-hoz hasonló |
| Súly: | 0,07 kg |
| Súly csomagolással: | 0,14 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 180 mm |
| Szélesség: | 182 mm |
| Magasság: | 182 mm |
| Mélység: | 35 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 190 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 190 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 45 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799596264 |
| Termékszám: | 0059.0626 |

Gyártó: MAICO

SGM 18 Védőrács