**Hőcserélő WT 3000**

Hőcserélő a szellőzéstechnikai rendszerek hővisszanyeréséhez.

Mindkét oldalon peremekkel a négyszögletes szellőzőcsatornákba történő beszereléshez.

Helytakarékos, lapos szerkezetű házak.

A komfortos szellőztetésre, hőlégfűtésre és folyamatfüggő elszívásra szolgáló centralizált és decentralizált rendszerekben egyaránt használható.

Páralecsapódásnál a hővisszanyerési hatásfok akár 15 %-kal is javulhat.

A keresztáramú hőcserélő sima elválasztófelületei erősen szennyezett levegő esetén is biztosítják a folyamatos működést.

Maximális nyomásterhelés: 600 Pa (-10 °C és +30 °C között).

Biztonsági utasítások

Robbanásveszélyes terekben tilos alkalmazni.

A hőcserélőt a savas, lúgos és oldószer tartalmú közegek tönkretehetik.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WT 3000 |
| Légmennyiség: | 1.000 m³/h |
| max. üzemi nyomás: | 600 Pa |
| Beszerelési hely: | Csatorna |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 75 |
| Súly csomagolással: | 75 kg |
| Csatornaméret: | 700 mm x 400 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 1.100 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 440 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 1.500 mm |
| Hőcserélőtípus: | Keresztáramlás |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520436 |
| Termékszám: | 0152.0043 |

Gyártó: MAICO

WT 3000 Hőcserélő