**Tetőlábazat sátortetőhöz SDS 22**

Lábazat sátortetőhöz tetőventilátorok felszereléséhez cserepes tetőkre.

Hangcsillapító- és hőszigetelő elemmel kopásálló és nem éghető ásványirost-lemezből.

Kizárólag cserepes tetőkön használható.

Alapkivitelben legfeljebb 30° dőlésszögű tetőkhöz.

Igény esetén eltérő magasságú foglalatok és olyan modellek is rendelhetők, amelyek 30°-nál nagyobb dőlésszögű tetőkhöz is alkalmasak.

Rendelésnél szíveskedjék megadni a cserép típusát és a tető dőlésszögét.

Megjegyzés: A sátortető lábazatok a vevő adatai alapján kerülnek legyártásra. Visszavételükre ezért nincs lehetőség.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SDS 22 |
| Modell: | 30°-os tetőhajlatig |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 11,7 kg |
| Súly csomagolással: | 12,7 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 225 mm |
| Szélesség: | 705 mm |
| Magasság: | 290 mm |
| Mélység: | 805 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 900 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 700 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 530 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939528 |
| Termékszám: | 0093.0952 |

Gyártó: MAICO

SDS 22 Tetőlábazat sátortetőhöz