**Fedél ER-A**

ER-A - alapkivitel

Standard burkolat ER EC számára szűrőcsere kijelzővel (Timestrip).

Alapterhelés 30 m³/h / teljes terhelés 60 m³/h.

A teljes terhelésű fokozat be/kikapcsolása a világításkapcsolón vagy egy külön kapcsolón keresztül.

Átkapcsolás teljes terhelésre (60 m³/h) kb. 60 s indítási késleltetéssel.

A teljes terhelés utánfutási ideje kb. 15 perc.

Különleges tulajdonságok

Áramlásra optimalizált, tetszetős formaterv.

Szerszámok nélkül cserélhető szűrő.

Szűrőcsere kijelzővel.

Jellemzők

A készülék folyamatos működéssel alapterhelésen használható.

IP X5 védelmi fokozata biztonságot jelent a fürdőszobában.

Kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló szín.

Egyteres szellőztetéshez egyetlen ventilátor használatával.

ISO Coarse 30% szűrő (G2), szűrőcsere szerszám nélkül.

A burkolat ± 5°-kal elfordítható az esetleg ferdén behelyezett ház kiegyenlítése érdekében.

Nem szabályozható fordulatszám.

Kapcsolási változat: egy kiegészítő kapcsolóval az alapterhelés be- és kikapcsolható (lásd a kapcsolási rajzot az interneten).

\*Gyári beállítás

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ER-A |
| Modell: | Standard |
| Légmennyiség: | 30 m³/h / 60 m³/h (1. fokozat/2. fokozat) |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Védelmi fokozat: | IP X5 |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet |
| Rendszerfajta: | decentralizált |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,47 kg |
| Súly csomagolással: | 0,62 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Szélesség: | 281 mm |
| Magasság: | 281 mm |
| Mélység: | 33 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 310 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 300 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 40 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 40 °C |
| Indítási késleltetés: | 60 s |
| Hangnyomásszint: | 15 dB(A) / 35 dB(A) ER GH-val kombinálva; 31 dB(A) / 41 dB(A) ER GH AP/APB-vel kombinálva, az adatok a DIN 18017-3 szerint AL = 10 m² ekvivalens, abszorpciós felület esetén |
| Engedély száma: | Z-51.1-478 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799843610 |
| Termékszám: | 0084.0361 |

Gyártó: MAICO

ER-A Fedél