**Ötfokozatú trafó TRV 1,0**

Ötfokozatú trafó a fordulatszám beállításához.

Háromfázisú váltóáramú ventilátorok vezérléséhez.

Teljes motorvédő kapcsolóval.

Fő védőkapcsolóval és vezérlési biztosítóval.

Működésjelző lámpával.

Egy zsalu az L2-n keresztül vezérelhető.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TRV 1,0 |
| Maximális terhelés: | 1 A |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Súly: | 5,98 |
| Súly csomagolással: | 5,98 kg |
| Szélesség: | 168 mm |
| Magasság: | 220 mm |
| Mélység: | 174 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 220 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 210 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 270 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577157 |
| Termékszám: | 0157.0715 |

Gyártó: MAICO

TRV 1,0 Ötfokozatú trafó