**Bekötő vezeték WRG 35-TAK 5**

Bekötővezeték kétoldali RJ 12 dugasszal a WRG 35-höz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WRG 35-TAK 5 |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Súly: | 0,07 kg |
| Súly csomagolással: | 0,1 kg |
| Kábelhossz: | 5 m |
| Szélesség: | 5.000 mm |
| Magasság: | 6 mm |
| Mélység: | 2 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 110 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 50 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 45 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925026 |
| Termékszám: | 0092.0502 |

Gyártó: MAICO

WRG 35-TAK 5 Bekötő vezeték