**Csatorna zárózsalu RKP 35**

Szembemozgó, egy 15 x 15 mm-es négyszögletes rúdon keresztül együtt állítható üreges lamellákkal.

U-alakú kerettel és mindkét oldalon karimafuratokkal.

Helyzetjelzővel - Nyitva / Zárva.

Egy kiegészítő MS 8 vagy MS 8 P szervomotorral szükséges kombinálni (a szervomotor nem része a szállítási csomagnak).

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RKP 35 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Beszerelési hely: | Csatorna |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 7,7 kg |
| Súly csomagolással: | 8,04 kg |
| Zsalutípus: | elektromos |
| Csatornaméret: | 700 mm x 400 mm |
| Szélesség: | 740 mm |
| Magasság: | 440 mm |
| Mélység: | 120 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 835 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 440 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 125 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512394 |
| Termékszám: | 0151.0239 |

Gyártó: MAICO

RKP 35 Csatorna zárózsalu