**Ventilátor egység ER 17/60-2 G**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ER 17/60-2 G |
| Modell: | Alapterhelési kapcsolás |
| Légmennyiség: | 25 m³/h / 61 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.200 1/min / 2.500 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Teljesítménye: | 30 W / 46 W |
| Imax: | 0,23 A / 0,3 A |
| Hálózati kábel: | 3 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Mennyezet / Fal |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Beszerelési helyzet: | tetszőleges |
| Súly: | 1,7 |
| Névleges méret: | 75 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0080.0786 |

Gyártó: MAICO

ER 17/60-2 G Ventilátor egység