**Nyomás- és hőmérsékletszabályozó rendszer EAT EC**

Sokoldalú elektronikus szabályozórendszer egy vagy két EC ventilátor fokozatmentes vezérléséhez.

A csatlakoztatott érzékelőktől függően hőmérséklet-, hőmérséklet-különbség- vagy nyomásvezérlésre van lehetőség.

Öt lehetséges üzemmód: automatikus üzemmód / kézi üzemmód / folyamatos működés / inaktív üzemmód vagy kikapcsolás.

Különféle vezérlő bemenetek hőmérséklet-érzékelőkhöz és aktív érzékelőkhöz, például 0–10 V-os jeltartományú nyomásérzékelőkhöz.

A hőmérséklet-érzékelő a szállítási terjedelem része.

Két szabályozott, 0–10 V-os kimeneti jel vezérlőjelként egy vagy két EC ventilátorhoz.

Csappantyús szervomotorok csatlakoztatási lehetősége (230 V vagy 24 V).

2 nyomásérték adható meg (nappali/éjszakai).

Riasztásérzékelő.

Kapcsolóóra napi és heti programmal.

Gyors és kényelmes üzembe helyezés a simaszöveg-megjelenítéssel és fóliabillentyűzettel rendelkező, megvilágított kétsoros digitális kijelzőnek köszönhetően.

Nagyon alacsony energiafogyasztás.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EAT EC |
| Munkaterület: | 0 - 500 Pa / 0 - 1000 Pa |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Kimenőjel: | 0 V - 10 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Védelmi fokozat: | IP 54 |
| Kimeneten mért feszültség: | 1 x 24 AC 2,8 VA |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Súly: | 1,06 kg |
| Súly csomagolással: | 1,26 kg |
| Szélesség: | 188 mm |
| Magasság: | 159 mm |
| Mélység: | 110 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 210 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 190 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 130 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 40 °C |
| Hőmérséklet beállítási tartomány: | 0 °C -ig 40 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799571193 |
| Termékszám: | 0157.0119 |

Gyártó: MAICO

EAT EC Nyomás- és hőmérsékletszabályozó rendszer