**Motorvédő kapcsoló MVEx 1,6**

Motorvédő kapcsoló a maximális motoráram felügyeletére.

Az EZQ/EZS 20 E Ex e és ERM ... Ex e modellekhez szükséges tartozékok.

Mintapéldány vizsgálat az RL 2014/34 EK irányelv szerint.

Biztonsági utasítások

Beszerelés kizárólag robbanásveszélytől mentes terekben.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MVEx 1,6 |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximális terhelés: | 1,6 A |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Tartós áram méretezés: | 1,6 A |
| Áramerősség méretezés beállítási tartománya: | -0,6 A |
| Rövidzárlati biztosító kioldóárama: | 88 A |
| Beszerelés típusa: | Kapcsolószekrény |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Szín: | világosszürke |
| Súly: | 0,3 kg |
| Súly csomagolással: | 0,32 kg |
| Szélesség: | 45 mm |
| Magasság: | 93 mm |
| Mélység: | 76 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 50 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 100 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 80 mm |
| Robbanásvédelmi engedély: | PTB 10 ATEX 3013 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799575498 |
| Termékszám: | 0157.0549 |

Gyártó: MAICO

MVEx 1,6 Motorvédő kapcsoló