**Levegőminőség szabályzó VOC I WS 120 Trio**

A VOC-érzékelő a szellőztető rendszert a meglévő illékony szerves vegyületeknek megfelelően szabályozza (rövidítés: VOC azaz volatile organic compounds).

Az érzékelő mérőtartománya 0–100% között fekszik (a kalibráló gáz szerint).

Szabályozható tartomány gyárilag 30-100% között.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | VOC I WS 120 Trio |
| Feszültségfajta: | Egyenáram |
| Feszültségosztály: | 24 V |
| Elektromos bekötés: | Csavarkapcsok |
| Érzékelő: | belső |
| Beszerelési hely: | a készülékben |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Szín: | fehér |
| Súly: | 0,04 kg |
| Súly csomagolással: | 0,19 kg |
| Szélesség: | 82 mm |
| Magasság: | 54 mm |
| Mélység: | 25 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 155 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 75 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 175 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799981008 |
| Termékszám: | 0157.1664 |

Gyártó: MAICO

VOC I WS 120 Trio Levegőminőség szabályzó