**Radiális légfúvó GRM HT 12/2**

Jellemzők

Radiális légfúvó fém házzal magas hőmérsékletekhez.

Nagynyomású ventilátor ipari alkalmazásokhoz.

Egyszerű és közvetlen szereléshez egy csőrendszerre.

A motor a légáramláson kívül található.

Acéllemezből készült ház.

A házakat epoxi bevonat védi az időjárás hatásaival szemben.

Ház standard elrendezése LG 270°.

A ház igény szerint 45°-os léptékekben beállítható.

+150 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartományhoz alkalmas.

A bevont acéllemezből készült elszívó karima a szállítási terjedelem része.

Radiál járókerekek előrehajló lapátokkal horganyzott acéllemezből.

Motor

Aszinkron háromfázisú váltóáramú motorok.

IP55 védelmi osztály.

S1 üzemmód (folyamatos működés).

Frekvenciaszabályzóval szabályozható fordulatszám.

A megengedett frekvenciatartomány frekvenciaszabályzóval történő fordulatszám szabályozásnál 20-50 Hz.

A ventilátormotorban uralkodó hőmérsékletet egy PTC termisztor felügyeli. A PTC termisztorokat egy kioldó rendszerhez kell csatlakoztatni, amely túl magas hőmérséklet esetén tartósan leválasztja a ventilátort a hálózatról.

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás a motor villamos csatlakozó dobozában.

Biztonsági utasítás

Csatlakozás a kapocslécre a házban.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | GRM HT 12/2 |
| Légmennyiség: | 850 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.880 1/min |
| Járókerék típus: | radiális |
| Szabályozható fordulatszám: |  ✔  |
| Irányváltási lehetőség: |  -  |
| Feszültségfajta: | Háromfázisú váltóáram |
| Feszültségosztály: | 400 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 250 W |
| Inévl: | 0,9 A |
| Imax: | 0,7 A |
| Védelmi fokozat: | IP 55 |
| Szigetelési osztály: | F |
| Váltható pólus: |  -  |
| Beszerelési hely: | Csőcsatlakozás |
| Beszerelési helyzet: | horizontális |
| Ház anyaga: | Acél, bevont |
| Járókerék anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Szín: | ezüstszínű |
| Súly: | 7 kg |
| Súly csomagolással: | 7,6 kg |
| Szélesség: | 365 mm |
| Magasság: | 272 mm |
| Mélység: | 246 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 400 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 335 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 290 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 150 °C |
| PTC DIN 44082: | M 100 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732808 |
| Termékszám: | 0073.0280 |

Gyártó: MAICO

GRM HT 12/2 Radiális légfúvó