**Hőmérsékletszabályozó rendszer, energiamodul ATL 6**

Energiamodulok az ATS kétpontos hőmérsékletszabályozóhoz háromfázisú váltóáramú ventilátorok vezérléséhez.

Ötfokozatú transzformátor, választani lehet a kézzel, vagy a hőmérsékletszabályozón keresztül automatikusan történő beállítás között.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ATL 6 |
| Feszültségosztály: | 400 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximális terhelés: | 6 A |
| Védelmi fokozat: | IP 54 |
| Szekunder feszültség: | 110 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Szín: | világosszürke |
| Súly: | 27,8 kg |
| Súly csomagolással: | 28,54 kg |
| Szélesség: | 300 mm |
| Magasság: | 400 mm |
| Mélység: | 160 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 495 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 195 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 395 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 40 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577584 |
| Termékszám: | 0157.0758 |

Gyártó: MAICO

ATL 6 Hőmérsékletszabályozó rendszer, energiamodul