**Helyiség légállapot szabályozó RLS 4 AP**

Helyiség légállapot szabályozás decentralizált szellőztető készülékhez WRG 35 hővisszanyeréssel.

A vezérlés tartozékként szükséges a WRG 35-SE végszerelő készlet szetthez.

Szállított tartozékok: Bekötő vezeték 5 m.

A következő szellőzési fokozatok választhatók:

Szellőztetési fokozat 1-4-ig, minimálistól (ha nincs otthon senki) magasig (gyors légcseréhez).

Beszívó üzem, vagyis tiszta beszívó üzem 30m³/h teljesítménnyel (pl. éjjeli hűtés).

Elszívó üzem, vagyis tiszta elszívó üzem 30m³/h teljesítménnyel (pl. lakásonkénti keresztszellőztetés). Ehhez pl. a WRG 35 a hálószobában beszívó üzemre, a nappaliban pedig elszívó üzemre kapcsol.

0. fokozat, a nulla levegő fokozat: erős külső szagterhelés esetén a zsaluk bezáródnak. Ennek során a készülék továbbra is elektromos energiát fogyaszt.

Az RLS 4 helyiség légállapot szabályozás a következő beállítási lehetőségekkel rendelkezik:

A szűrőcsere szükségességének kijelzése 2 és 6 hónap között állítható.

Az áramszünet utáni indítási fokozat a 0. és 4. fokozat között állítható be.

A nulla levegő fokozat kikapcsolható, így a ventilátorok mindig üzemelnek.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RLS 4 AP |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Védelmi fokozat: | IP 00 |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Beszerelési helyzet: | tetszőleges |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | fehér |
| Súly: | 0,227 kg |
| Súly csomagolással: | 0,32 kg |
| Szélesség: | 80 mm |
| Magasság: | 80 mm |
| Mélység: | 20 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 225 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 95 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 115 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578437 |
| Termékszám: | 0157.0843 |

Gyártó: MAICO

RLS 4 AP Helyiség légállapot szabályozó