**Rugalmas cső MA-FR63**

Különösen rugalmas csővezetékek.

Speciálisan szellőztető rendszerekhez tervezve.

Szagmentes és antisztatikusan kezelt.

Alacsony áramlási ellenállás hatékony zajszigetelés mellett.

Higiéniailag probléma mentes.

Polietilén (PE) és baktériumok/penész ellen védett belső fal.

Alacsony szennyeződés lerakódás.

A cső kifele hullámos.

Egyszerű beszerelés, mivel a cső rugalmassága miatt a légelosztótól a be- vagy kivezető szelepig egy darabban fektethető.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MA-FR63 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Térfogatáram: | 20 m³/h ajánlott |
| Beszerelési hely: | Mennyezet / Padlózat. / Fal |
| Anyag: | Polietilén (PE) |
| Műanyagra vonatkozó adatok: | PVC-mentes |
| Gyúlékonyság: | Normálisan éghető építőanyag (építőanyag osztály E) DIN EN 13501-1 szerint: 2010) |
| Gyűrűszilárdság: | ≤ 10 kN/m² az EN ISO 9969 szerint |
| Szín: | kék |
| Súly: | 13 kg |
| Súly csomagolással: | 13,5 kg |
| Névleges méret: | 63 mm |
| Belső átmérő: | 51,5 mm |
| Hossz: | 50.000 mm |
| Szélesség: | 64 mm |
| Magasság: | 64 mm |
| Mélység: | 50.000 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 1.040 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 360 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 1.040 mm |
| Minimális hajlítási sugár: | 260 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | -20 °C -ig 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 tekercs 50 m |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520900 |
| Termékszám: | 0152.0090 |

Gyártó: MAICO

MA-FR63 Rugalmas cső