**Padlózat-/fali kivezetés MF-FBWA 75**

Padlózat- és fali kivezetés MAICOFlex rugalmas szellőztetőcső rendszerhez.

2 db. MF-F rugalmas cső csatlakozásához

Nemesacél szellőzőrács eltolt megjelenésű résekkel.

Egyszerű szabályozás a kitámasztott, beépített légmennyiség tolónak köszönhetően, teleszkóp egységgel meghosszabbítható betonplafonokba történő beszereléshez.

Az alapegység alsó építési pereme és a nemesacél rács felső pereme közti távolság 13 - 29 cm között beállítható.

Szükséges tartozékok: Két MF-FDR tömítőgyűrű

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MF-FBWA 75 |
| Légáramlás iránya: | Szellőztetés |
| Térfogatáram: | 40 m³/h ajánlott |
| Rács anyaga: | rozsdamentes acél |
| Ház anyaga: | sendzimir horganyzott acéllemez |
| Súly: | 3,31 kg |
| Súly csomagolással: | 3,71 kg |
| Névleges méret: | 75 mm |
| Szélesség: | 330 mm |
| Magasság: | 290 mm |
| Mélység: | 130 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 395 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 260 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 200 mm |
| Hangteljesítményszint: | 24 dB(A) / 50 m³/h-nál |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520665 |
| Termékszám: | 0152.0066 |

Gyártó: MAICO

MF-FBWA 75 Padlózat-/fali kivezetés