**Légelosztó műanyagból, 8-szoros MF-V63**

Légelosztó több csatlakozással MF-F rugalmas csövekhez

Zajszigetelő anyagból

Felülvizsgálati nyílással.

A felülvizsgálati nyílás kívánság szerint oldalt vagy az elosztó alján található.

Előfúrt lyukakkal menetes rudas beszereléshez.

Magas élettartamú és környezetálló.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MF-V63 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Térfogatáram: | 160 m³/h ajánlott |
| Beszerelési hely: | Mennyezet / Fal / Padlózat. |
| Anyag: | Műanyag EPP |
| Műanyagra vonatkozó adatok: | PVC-mentes |
| Súly: | 0,86 kg |
| Súly csomagolással: | 0,9 kg |
| Csatlakozási átmérő: | 125 mm |
| Rugalmas cső csatlakozási átmérő: | 63 mm |
| Csőcsatlakozások száma: | 8 |
| Szélesség: | 435 mm |
| Magasság: | 150 mm |
| Mélység: | 270 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 435 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 150 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 270 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599708 |
| Termékszám: | 0059.0970 |

Gyártó: MAICO

MF-V63 Légelosztó műanyagból, 8-szoros