**Tetőlábazat sátortetőhöz SDS 31**

Lábazat sátortetőhöz tetőventilátorok felszereléséhez cserepes tetőkre.

Hangcsillapító- és hőszigetelő elemmel kopásálló és nem éghető ásványirost-lemezből.

Kizárólag cserepes tetőkön használható.

Alapkivitelben legfeljebb 30° dőlésszögű tetőkhöz.

Igény esetén eltérő magasságú foglalatok és olyan modellek is rendelhetők, amelyek 30°-nál nagyobb dőlésszögű tetőkhöz is alkalmasak.

Rendelésnél szíveskedjék megadni a cserép típusát és a tető dőlésszögét.

Megjegyzés: A sátortető lábazatok a vevő adatai alapján kerülnek legyártásra. Visszavételükre ezért nincs lehetőség.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SDS 31 |
| Modell: | 30°-os tetőhajlatig |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 31,5 kg |
| Súly csomagolással: | 32,5 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 315 mm |
| Szélesség: | 815 mm |
| Magasság: | 290 mm |
| Mélység: | 915 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 910 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 910 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 850 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939788 |
| Termékszám: | 0093.0978 |

Gyártó: MAICO

SDS 31 Tetőlábazat sátortetőhöz