**Potenciométer ST EC 010**

Potenciométer EC ventilátorok vezérléséhez.

Kimenő feszültség az ST EC 10 és ST EC 230-nél forgógombbal fokozatmentesen 0 - 10 V között beállítható.

Az ST EC 3-nál a kimenő feszültség 3 fokozaton állítható:

1. fokozat = 3 - 7 V beállítható

2. fokozat = 5 - 9 V beállítható

3. fokozat = 10 V

A potenciométer beszerelése egy süllyesztett dobozba ház nélkül (IP 44) és falon kívül házzal (IP 54) egyaránt lehetséges.

Egy további kapcsolóérintkező lehetővé teszi pl. egy szabályzó feloldás csatlakozását az ST EC 010 kivitelnél.

ST EC 230, 230 V-os feszültségre való csatlakoztatáshoz.

ST EC 010, 10 V-os feszültségre való csatlakoztatáshoz.

ST EC 3, 10 - 15 V-os feszültségre való csatlakoztatáshoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ST EC 010 |
| Feszültségfajta: | Egyenáram |
| Feszültségosztály: | 10 V |
| Kimenőjel: | 0 V - 10 V |
| Védelmi fokozat: | IP 54 |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli / süllyesztett |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,14 kg |
| Súly csomagolással: | 0,16 kg |
| Szélesség: | 82 mm |
| Magasság: | 82 mm |
| Mélység: | 65 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 95 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 85 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 70 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799571100 |
| Termékszám: | 0157.0110 |

Gyártó: MAICO

ST EC 010 Potenciométer