**Szerkezetkész szett Duo Z-SR**

Szerkezetkész szett beszereléshez külső falba decentralizált szellőztető készülékhez hővisszanyeréssel Duo Z 500 mm falvastagságig.

Szállítási csomag:

Beépítődoboz (szélesség x magasság x mélység: 830 x 417 x 93 mm) beépített fúrósablonnal

Két fali hüvely (Ø 125 mm kívül, Ø 90 mm belül, hossza 500 mm) EPP-ből két-két falvédő fedéllel

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | Duo Z-SR |
| Légmennyiség: | 20 m³/h / 30 m³/h / 60 m³/h |
| Beszerelési hely: | Külső fal |
| Szín: | fehér, a RAL 9010-hez hasonló |
| Súly: | 5,136 kg |
| Súly csomagolással: | 5,782 kg |
| Csatlakozási átmérő: | 90 mm |
| Szélesség: | 125 mm |
| Magasság: | 125 mm |
| Mélység: | 500 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 190 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 430 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 850 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799953333 |
| Termékszám: | 0095.0333 |

Gyártó: MAICO

Duo Z-SR Szerkezetkész szett