**Csőhangtompító RSI 71/1500**

Henger alakú csőhangcsillapító légtechnikai berendezésekhez.

A kulissza nélküli kivitel nem okoz kiegészítő veszteséget.

A hangcsillapító belseje perforált lemezből készült.

Üzemi hőmérséklet -40 °C és +150 °C között.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RSI 71/1500 |
| Anyag: | acél, horganyzott |
| Szín: | ezüstszínű |
| Súly: | 49 kg |
| Súly csomagolással: | 49 kg |
| Szélesség: | 870 mm |
| Magasság: | 870 mm |
| Mélység: | 1.065 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 870 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 870 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 1.065 mm |
| Illesztési veszteség 63 Hz-nél: | 2 dB |
| Illesztési veszteség 125 Hz-nél: | 2 dB |
| Illesztési veszteség 250 Hz-nél: | 7 dB |
| Illesztési veszteség 500 Hz-nél: | 18 dB |
| Illesztési veszteség 1 kHz-nél: | 11 dB |
| Illesztési veszteség 2 kHz-nél: | 9 dB |
| Illesztési veszteség 4 kHz-nél: | 6 dB |
| Illesztési veszteség 8 kHz-nél: | 7 dB |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799731016 |
| Termékszám: | 0073.0101 |

Gyártó: MAICO

RSI 71/1500 Csőhangtompító