**Bekötő csőcsatlakozás SZ 22**

Bekötő csőcsatlakozás tetőventilátorokhoz.

Az SD hangcsillapító lábazat és a légcsatorna hálózat áramlástechnikailag kedvező és könnyen szerelhető összekötésére.

Lapostetős beszerelésre.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SZ 22 |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 6,8 kg |
| Súly csomagolással: | 6,82 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 225 mm |
| Szélesség: | 800 mm |
| Magasság: | 800 mm |
| Mélység: | 180 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 800 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 800 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 180 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 100 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922872 |
| Termékszám: | 0092.0287 |

Gyártó: MAICO

SZ 22 Bekötő csőcsatlakozás