**Radiális külső fali ventilátor AWV 15 EC**

Jellemzők

Kis és közepes légmennyiség szállítása nagy ellenállásnál.

Ideális felújításokhoz és utólagos beépítéshez a külső szerelés miatt.

Optimális hatásfok, alacsony karbantartási költségek.

Műanyag radiál járókerekek hátrahajló lapátokkal.

Szívóoldali csőcsatlakozások a légcsatorna hálózatba történő beszereléshez.

Integrált zárózsalu.

A ház anyaga: acéllemez, porszórt felületkezelés.

Motor

EC-motor golyóscsapággyal, folyamatos üzemmódhoz alkalmas.

Szabályozható fordulatszám.

Túlmelegedés elleni védelem.

IP X4 védelmi fokozat.

Szerelési utasítás

A külső falra való felszereléshez.

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás a kapocslécre a házban.

Biztonsági utasítások

A ventilátort csak akkor szabad üzemeltetni, ha biztosítva van a járókerék érintésvédelme a DIN EN ISO 13857 szerint szabadon szívó ventilátorokra vonatkozóan.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | AWV 15 EC |
| Légmennyiség: | 564 m³/h |
| Fordulatszám: | 3.395 1/min |
| Járókerék típus: | radiális |
| Szabályozható fordulatszám: | ✔ |
| Irányváltási lehetőség: | - |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 89 W |
| Imax: | 0,79 A |
| Védelmi fokozat: | IP X4 |
| Szigetelési osztály: | F |
| Beszerelési hely: | Külső fal |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Ház anyaga: | acéllemez, porszórt felületkezelés |
| Szín: | fehér |
| Súly: | 4,7 kg |
| Súly csomagolással: | 5 kg |
| Névleges méret: | 150 mm |
| Szélesség: | 260 mm |
| Magasság: | 355 mm |
| Mélység: | 131 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 275 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 385 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 175 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | -20 °C -ig 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799735755 |
| Termékszám: | 0073.0575 |

Gyártó: MAICO

AWV 15 EC Radiális külső fali ventilátor