**Ventilátorbetét burkolattal VEA ER 17/60-1**

Ventilátorbetét, burkolat fix belső ráccsal és szűrővel: pótalkatrész az ER 17/60-1 ventilátorbetéthez.

Alapkivitel.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | VEA ER 17/60-1 |
| Modell: | Alapkivitel |
| Légmennyiség: | 61 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.500 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | ✔ |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 46 W |
| Imax: | 0,3 A |
| Szín: | fehér |
| Súly: | 1,6 kg |
| Súly csomagolással: | 1,91 kg |
| Szélesség: | 245 mm |
| Magasság: | 135 mm |
| Mélység: | 245 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 270 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 155 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 280 mm |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799991090 |
| Termékszám: | E080.0780.0000 |

Gyártó: MAICO

VEA ER 17/60-1 Ventilátorbetét burkolattal