**Káros gáz érzékelő SGS**

Az altatógáz, metán, propán és bután koncentrációit állandóan felügyeli egy csúcs minőségű gázérzékelő.

Altatógáz vagy gázriasztás esetén vizuális (piros riasztó jelzés) és akusztikus (hangos jelződuda) riasztásra kerül sor.

Relé kimenet 1A/30V DC, potenciálmentes érintkező a kimeneti jel kioldására.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SGS |
| Feszültségosztály: | 12 V DC (-10% / +20%) |
| Imax: | 90 mA / 145 mA |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Beszerelési hely: | WS készülékek |
| Beszerelési helyzet: | tetszőleges |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Szín: | fehér |
| Súly: | 0,22 kg |
| Súly csomagolással: | 0,3 kg |
| Szélesség: | 115 mm |
| Magasság: | 90 mm |
| Mélység: | 30 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 165 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 150 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 80 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | -10 °C -ig 40 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | Trio, WS 160 Flat KET / KBET / KBZET, WS 170..., WS 300 Flat, WS 320..., WS 470... |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992196 |
| Termékszám: | 0093.1323 |

Gyártó: MAICO

SGS Káros gáz érzékelő