**Külső burkolat PPB 30 AS**

Külső burkolat alumíniumból.

Antracit porszórt felületkezeléssel ellátott, a RAL 7016-hez hasonló szín.

A beépített légátirányító távol tartja az elszívott levegőt a külső faltól. Ezáltal jelentősen csökken a külső homlokzat elszíneződése és szennyeződése.

Ajánljuk szeles területeken a készülékek alkalmazását.

Egy külső burkolat szükséges tartozékként a PPB 30 K és PPB 30 O végszerelő készletekhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PPB 30 AS |
| Beszerelési hely: | Külső fal |
| Beszerelési helyzet: | vízszintes |
| Ház anyaga: | alumínium |
| Szín: | antracit porszórt felület, a RAL 7016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,75 kg |
| Súly csomagolással: | 0,95 kg |
| Szélesség: | 253 mm |
| Magasság: | 258 mm |
| Mélység: | 67 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 295 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 320 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 86 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799936138 |
| Termékszám: | 0093.0613 |

Gyártó: MAICO

PPB 30 AS Külső burkolat