**EnOcean kibővítő modul PP 45 EO**

Az elektronikus jelek átalakításához az EnOcean rádióvevőre.

Ezáltal a PP 45 RC és PPB 30 RC készülékek vezérelhetők.

Az RS485 interfészen keresztül kell az RLS 45 K helyiség légállapot szabályozásra csatlakoztatni.

Ezáltal a kábelcsatlakozású PP 45 K és a PP 45 RC / PPB 30 RC rádióvevős készülékek rendszerkombinációja is lehetséges.

A PP 45 EO kibővítő modullal további EnOcean modulok, mint pl. rádióvevő érzékelők (H, CO2) is csatlakoztathatók.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PP 45 EO |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,06 kg |
| Súly csomagolással: | 0,17 kg |
| Szélesség: | 80 mm |
| Magasság: | 80 mm |
| Mélység: | 49 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 233 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 170 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 60 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573623 |
| Termékszám: | 0157.0362 |

Gyártó: MAICO

PP 45 EO EnOcean kibővítő modul