**Padlórács FFS-FGB**

Lépésbiztos standard padlórács az FFS-BA padlókivezetőhöz.

A bolyhozott acélból készült padlórács modern formatervvel rendelkezik kerek lyukazattal.

Rögzítése szorítókapcsokkal történik, amelyek a padlórács alatt vannak rögzítve, szélesség x magasság x mélység: kb. 180 x 40 x 340 mm,

Szállítási csomag:

1 padlórács, 1 tömítőszalag

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FFS-FGB |
| Modell: | Kör alakú lyukkép formaterv |
| Beszerelés típusa: | Rögzítés szorítókapcsokkal |
| Anyag: | nemesacél, szálcsiszolt |
| Súly: | 0,61 kg |
| Súly csomagolással: | 0,75 kg |
| Szélesség: | 340 mm |
| Magasság: | 180 mm |
| Mélység: | 3 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 350 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 195 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 47 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558903 |
| Termékszám: | 0055.0890 |

Gyártó: MAICO

FFS-FGB Padlórács