**Tartalék légszűrők ZF EC+**

Tartalék légszűrő ZF EC+ szűrőcsere kijelzővel az ER ventilátorbetét ER-A burkolatához.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ZF EC+ |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,01 kg |
| Súly csomagolással: | 0,03 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Szélesség: | 160 mm |
| Magasság: | 160 mm |
| Mélység: | 9 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 260 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 180 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 50 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 40 °C |
| Csomagolási egység: | 5 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799936107 |
| Termékszám: | 0093.0610 |

Gyártó: MAICO

ZF EC+ Tartalék légszűrők