**Hangszigetelő elem ER-SE AP**

Hangtompítóként szolgál, és csökkenti a hangemissziót.

ER-SE UP: az összes ER-készülék utólagos kiegészítéséhez.

ER-SE AP: az összes ER-AP- és ER-APB-készülék utólagos kiegészítéséhez.

Egyszerűen beszerelhető.

Építőanyag osztály: B1.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ER-SE AP |
| Beszerelési hely: | Ház |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Anyag: | Melamin gyantahab |
| Szín: | szürke |
| Súly: | 0,01 kg |
| Súly csomagolással: | 0,18 kg |
| Szélesség: | 220 mm |
| Magasság: | 220 mm |
| Mélység: | 40 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 260 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 260 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 90 mm |
| Illesztési veszteség összesen: | 1,5 dB |
| Illesztési veszteség megjegyzés: | max. 3,5 dB |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799926795 |
| Termékszám: | 0192.0679 |

Gyártó: MAICO

ER-SE AP Hangszigetelő elem