**Nyomásszabályozás Centro-PE**

Centro-PE: külső nyomásmérő cellával.

Jellemzők

A MAICO Centro központi elszívóegységgel együtt alkalmazható.

A vákuum automatikus szabályozása a különböző üzemi állapotokban.

A fázisszögvezérlés révén a motorfeszültség szabályozása fokozatmentesen történhet.

Csak egyfázisú aszinkron motorokhoz, hangcsillapító dobozos ventilátor ESR 16-2 - ESR 40-2.

Robusztus műanyag ház.

Átlátszó fedéllel és villamos csatlakozó dobozzal.

Zöld LED kijelzés: üzemkész.

Piros LED kijelzés: üzemzavar.

Tényleges nyomás kijelzése.

A motorfeszültség kijelzése.

Ki-be kapcsolóval.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | Centro-PE |
| Szabályozás feszültségosztály: | 230 V |
| Maximális terhelés: | 8 A |
| Védelmi fokozat: | IP 54 |
| Hálózati kábel ventilátorhoz: | 3 x 1,5 mm² |
| Hálózati kábel motorvédelemmel ellátott ventilátorhoz: | 5 x 1,5 mm² |
| Hálózati kábel szabályozáshoz: | 3 x 1,5 mm² |
| Nyomásmérő cella bekötővezeték: | 2 x 2 x 0,6 |
| Kimeneten mért feszültség: | 0 - 230 V |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Szín: | világosszürke |
| Súly: | 1,6 kg |
| Súly csomagolással: | 2,23 kg |
| Nyomásmérő cella szélesség x magasság x mélység: | 135 mm x 85 mm x 85 mm |
| Szélesség: | 220 mm |
| Magasság: | 190 mm |
| Mélység: | 110 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 385 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 205 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 205 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 40 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799573982 |
| Termékszám: | 0157.0398 |

Gyártó: MAICO

Centro-PE Nyomásszabályozás