**Szellőzőcső, hőszigetelt MT-B125 90/45**

90°-szellőzőcső ív, két 45°-os szellőzőcső ívre osztható szétfűrészeléssel.

Az MT-V szellőzőcső összekötővel ill. az MT-Ü szellőzőcső átmenettel beszerelhető.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MT-B125 90/45 |
| Térfogatáram: | 200 m³/h ajánlott |
| Belső fal anyaga: | Szigetelő poliolefin-hab, gőzdiffúzív tömörség |
| Csőkabát anyaga: | Polietilén (HDPE) |
| Szín: | fekete |
| Súly: | 0,3 kg |
| Súly csomagolással: | 0,34 kg |
| Névleges méret: | 125 mm |
| Belső átmérő: | 125 mm |
| Külső átmérő: | 160 mm |
| Szélesség: | 247 mm |
| Magasság: | 160 mm |
| Mélység: | 160 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 247 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 160 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 160 mm |
| Falvastagság: | 15 mm |
| Közeg hőmérséklet: | -40 °C -ig 95 °C |
| Környezeti hőmérséklet: | -40 °C -ig 95 °C |
| Hővezetési érték: | 0,040 W/m\*K 40 °C-nál |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599838 |
| Termékszám: | 0059.0983 |

Gyártó: MAICO

MT-B125 90/45 Szellőzőcső, hőszigetelt