**Légbevezető elem, nem szabályozott ZE 15-1**

Csomagolási egység: Belső rács, (380 mm-ig kihúzható) fali hüvely, külső rács szúnyoghálóval.

ZE 10-1: ECA 11 E csőventilátorral kombinálható.

ZE 15-1: ECA 15/2 E vagy ECA 15/4 E csőventilátorokkal kombinálható.

Beszerelési utasítások

Javasolt méretezés:

1 ZE 8-IZ 20 m2 lakófelületenként.

1 ZE 10-IZ 30 m2 lakófelületenként.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ZE 15-1 |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 1,695 |
| Szélesség csomagolással együtt: | 320 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 285 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 320 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520153 |
| Termékszám: | 0152.0015 |

Gyártó: MAICO

ZE 15-1 Légbevezető elem, nem szabályozott