**Szerkezetkész szett Duo A-SR**

Szerkezetkész szett beszereléshez külső falba decentralizált szellőztető készülékhez hővisszanyeréssel Duo A 500 mm falvastagságig.

Szállítási csomag:

Fúrósablon

Két fali hüvely (Ø 125 mm kívül, Ø 90 mm belül, hossza 500 mm) EPP-ből két-két falvédő fedéllel

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | Duo A-SR |
| Légmennyiség: | 20 m³/h / 30 m³/h / 60 m³/h |
| Beszerelési hely: | Külső fal |
| Szín: | fehér, a RAL 9010-hez hasonló |
| Súly: | 0,402 kg |
| Súly csomagolással: | 450 kg |
| Csatlakozási átmérő: | 90 mm |
| Szélesség: | 125 mm |
| Magasság: | 125 mm |
| Mélység: | 500 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 270 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 135 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 510 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799953326 |
| Termékszám: | 0095.0332 |

Gyártó: MAICO

Duo A-SR Szerkezetkész szett